|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ** | **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**  **Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων** |
|  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

του/της

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με έδρα τ……………..…………..……οδός …………………………………………………………αρίθμ…………

Τ.Κ.:…………………Τηλ.:………………................…….E-mail:………………..................……

**Προς:**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ**

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των λοιπών συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας με τις ακόλουθες προσφερόμενες τιμές.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ** | **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**  **Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων** |
|  |

**Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)** |
| 1 | Φορτωτής ελαστιχοφόρος ισχύος 250ΗΡ τουλάχιστον με κάδο 2,00 m3 τουλάχιστον | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 105 |  |  |
| 2 | Φορτηγό τετραξονικό με ανατρεπόμενη καρότσα όγκου 15 m3 τουλάχιστον | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 105 |  |  |
| 3 | Προωθητής D6 ή ανάλογου τύπου ισχύος 140 ΗΡ τουλάχιστον | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 225 |  |  |
| 4 | Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ισχύος 110HP τουλάχιστον | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 105 |  |  |
| 5 | Διαμορφωτής – ισοπεδωτής γαιών (grader) ισχύος 185HP τουλάχιστον, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και μπροστινή λεπίδα (μαχαίρι) για μπροστινή προώθηση. | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 500 |  |  |
| 6 | Διαμορφωτής – ισοπεδωτής γαιών (grader) ισχύος 155HP τουλάχιστον, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και μπροστινή λεπίδα (μαχαίρι) για μπροστινή προώθηση. | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 500 |  |  |
| 7 | Διαμορφωτής – ισοπεδωτής γαιών (grader) ισχύος 135HP τουλάχιστον, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και μπροστινή λεπίδα (μαχαίρι) για μπροστινή προώθηση. | Ώρες εργασίας μηχανήματος | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€) | | | | |  |
| Φ.Π.Α. 24% (€) | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α (€) | | | | |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ημερομηνία –σφραγίδα – υπογραφή)